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专利技术交底书

	申请人名称
	

	发明名称
	

	技术联系人
	
	邮  箱
	

	手    机
	
	专利类型
	 FORMCHECKBOX 
发    明
 FORMCHECKBOX 
实用新型


交底书注意事项：

1、代理人并不是技术专家，交底书要使代理人能看懂，尤其是背景技术和详细技术方案，一定要写得全面、清楚、完整。

2、全文对同一事物的叫法应统一，避免出现一种事物多种名称。

一、背景技术
描述与本发明技术方案最相近的现有技术方案，并指出现有技术方案中存在的缺点。

注意：客观的指出现有技术存在的问题和缺点（最好是本发明技术方案能够解决的问题和缺点），在可能的情况下说明存在这些问题和缺点的原因。
举例：在交流电网中存在大量的阻感性负载，如电动机、变压器等，这些设备在运行过程中向电网注入大量无功功率，造成输配电网功率因数较差，线损增加。为提高输电网的效率，需要加装无功补偿装置，当前常用的无功补偿装置有电容器组投切式、MCR型SVC、TCR型SVC、SVG以及有载调压等几种方式，用投切电容器组保证电网功率因数和电压的合格率是变电站普遍采用的方法，但传统的电容器组只能实现无功的分级补偿，MCR型SVC、TCR型SVC存在体积大、噪声大、损耗大、响应速度慢、对电网谐波污染大等缺点；比较好的技术是基于电力电子技术的SVG(静态无功发生器)，与传统方式相比，SVG的调节速度更快，运行范围宽，装置的体积小、噪声低，是灵活柔性交流输电系统（FACTS）技术和定制电力（CP）技术的重要组成部分，现代无功功率补偿装置的发展方向。
功率柜是SVG装置重要组成部分之一，目前存在的SVG功率柜装置已经可以满足基本需求，但仍普遍存在体积相对过大，安装使用过程工作量相对较大以及模组散热问题突出等不足，影响了SVG更为广泛的应用，因此根据不同的工程需求，在不影响SVG模组正常运行的前提下设计结构合理、使用灵活并尽可能的减小占地面积的功率柜，是目前SVG产品设计过程中需要长期考虑的问题，
二、发明内容

对本发明技术方案的详细阐述，最好结合附图进行说明。（最核心的部分，务必详细）。

注意：1、对于产品发明，需要详细描述产品的形状、结构、工作原理、工作过程，如有附图的应对照附图说明清楚：1）、包括哪些零部件；2）、各零部件所在的位置及其连接关系；3）、各零部件如何配合实现本发明；
2、对于方法发明，可以是制造方法，测试方法，处理方法，通讯方法及将产品用于特定用途的方法。

举例：本实用新型公开了一种新结构形式的链式SVG功率柜，整体采用柜式结构，其主要包括SVG功率柜壳体1，模组安装层2，风道3，安装吊环4，壳体底部预留绝缘子安装孔5。
本实用新型中，功率柜壳体支撑梁采用金属结构，六个侧面面板除前面板（开关门）外均采用绝缘材料，顶部设置安装吊环可以实现功率柜整体吊装，方便运输及工程现场装配，采用螺栓式紧固，材料根据实际强度需要确定（如不锈钢等）。
本实用新型中，模组安装层整体采用绝缘材料，通过绝缘螺栓紧固于功率柜壳体，采用抽屉式分层结构，根据实际SVG实际容量需求确定层数，主要包括绝缘导轨6，绝缘横梁7，绝缘竖梁8等，采用集成化式模组，有效减小了每一安装层的体积，导轨式结构使得安装较为简易，绝缘横梁及绝缘竖梁采用垂直交叉式布置方式，大大增加了模组安装层的强度，对模组起到了很好的保护作用，
本实用新型中，设置独立的风道，选用绝缘型材料，风道设置于模组安装层之后，风道为空腔结构，主风道板9各进口与模组散热单元一一对应，风道出口（风机安装口）10处设置风机，风机采取背挂式安装，根据散热容量，选择适当的风机，对模组进行分组散热，利于大散热容量的实现。
本实用新型中，根据实际绝缘等级要求确定绝缘材料型号（如环氧型材等）
三、本发明的优点

与第一部分的现有技术方案相比，本发明技术方案有何优点或有益效果，所述优点或有益效果是由本发明技术方案带来的。
举例：对比现有技术，本技术方案具有有如下优点：

1、顶部设置吊环装置，可以实现功率柜整体吊装，方便运输及工程现场装配；

2、模组安装层采用抽屉式结构设计，结构紧凑，便于安装；
3、设置专用风道，风机采用背挂式，根据散热容量，适当选择风机，对模块进行分组散热，利于大散热容量的实现。
4、功率柜整体结构美观，占地面积较小，对模块保护较好，工作性能较为稳定；
5、绝缘材料与金属材料结合使用，有效提高SVG运行稳定性的同时节约了成本。
四、替代方案

对第二部分中的本发明技术方案，是否还有其他的替代方案同样能完成本发明的目的。

举例：本技术方案中，柜式结构可以改为卧式结构，即将整个功率柜横向水平放置，更改后的方案中，各结构部件不变，但相对位置发生变化，尤其是模组安装层及风道进出口位置由横向变为纵向布置，风机安装方式可以选择背挂式或者设置功率柜顶部，采用此方案后，功率柜可以实现其基本的功能，但存在占地面积相对较大，模组安装层对模组的保护不够的缺陷，同时风机若设置在顶部对大散热容量的实现产生一定的影响。
五、本发明的关键点和保护点
举例：功率柜顶部设置安装吊环可以实现功率柜整体吊装，方便运输及工程现场装配，底部预留安装孔，通过绝缘子与地面连接，内部结构整体采用绝缘性材料，保证了装置运行的稳定性

模组安装层采用抽屉式分层结构，采用集成化式模组，有效减小了每一安装层的体积，导轨式结构使得安装较为简易，绝缘横梁及绝缘竖梁采用垂直交叉式布置方式，大大增加了模组安装层的强度，对模组起到了很好的保护作用，

设置独立的风道，风道采用立体空腔式结构，风道各进口与模组散热单元一一对应，风道出口处设置风机，风机采取背挂式安装，根据散热容量，选择适当的风机，对模组进行分组散热，利于大散热容量的实现。

六、附图

1、实用新型专利申请必须有至少一个附图。在机械、电学、物理领域中涉及产品结构的发明专利申请，也必须有附图。
附图的基本要求
1、必须是黑色的线条图，尽量提供CAD可以编辑的格式或者三维图（solidworks可以打开的格式）；
2、附图中必须详细体现本发明的发明点所涉及的各部件的组成及连接关系、以及其与现有技术中所涉及部件的连接关系。
附图标记：

见图1~图3所示，其中1为SVG功率柜壳体，2为模组安装层，3为风道，4为安装吊环，5为绝缘子安装孔，6为绝缘导轨，7为绝缘横梁，8为绝缘竖梁，9为主风道板，10为风道出口（风机安装口）。
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图1 柜体内部结构图
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图2 模组安装层示意图
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图3风道示意图[image: image4.jpg]
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